Conversion DXF pour MetalCut

Le howto Export DXF “à plat” ne pose plus de problème notamment pour MetalCut. Je vous invite à regarder comment parvenir à un export DXF 2D depuis un volume.

Le module de FreeCAD qui permet d'exporter en DXF génère un fichier qui est reconnu dans tous les logiciels que j'ai pu essayer… sauf MetalCut, le logiciel fourni avec notre découpe laser Arketype LM1390.
Du coup, je passe par un logiciel tiers pour faire ce fichier DXF. Dans un premier temps, j'ai essayé LibreCAD mais même punition ! Dans un second temps, je me suis tourné vers DraftSight de 3DS, ce n'est pas libre mais ça fonctionne. Au final, j'utilise QCAD en version 2 ou 3 dans sa version CE (Version libre) avec succès.
Update : J'ai remarqué que la génération du DXF depuis un sketch FreeCAD ne pose pas de problème dans MetaCut.

Installation de QCAD

Sous Linux, QCAD fait généralement parti des paquets des distros.
Pour Windows, lien vers l'installeur : https://sourceforge.net/projects/qcadbin-win/
et en local : qcad_2.0.5.0_installer.exe.zip

Conversion

Ouvrir le fichier DXF FreeCAD à convertir :

Réenregistrer le fichier au format DXF 2000 :
Ouverture dans MetalCut sans plantage :