Export DXF "à plat"

Introduction

Le problème de l'export DXF d'un objet en 3D est que les différentes arrêtes qui se superposent vont être “empilées” dans le fichier DXF, ce qui peut poser des problèmes lors de l'import de ce ficher dans certains logiciels comme MetalCut.
Dans ce dernier cas, la découpe laser va effectuer autant de passage que de traits superposés et cela pourra détériorer la pièce que l'on veut découper.
Pour palier à cela, le fait de faire une projection sur un plan supprimera le problème.

Procédure