Comment faire une extrusion depuis un fichier DXF

Introduction

Pour pouvoir faire une extrusion dans FreeCAD, le fichier DXF doit être composé de polyligne fermée. Si le DXF n'est pas construit comme tel, il faudra passer par un logiciel tier comme LibreCAD par exemple. Voici les différentes étapes pour transformer un dessin à plat composé de lignes, arcs de cercle indépendants en polyligne utilisable dans FreeCAD.

LibreCAD

Ouvrir le DXF avec LibreCAD :

Aller dans les outils Polyligne :

Sélectionner l'outil “Créer des polylignes à partir de segments existant” :

Puis pointer une partie de chaque ensemble des segments que l'on désire transformer en polyligne. Dans cet exemple, on va cliquer sur l'enveloppe du profil et les 5 évidements :

Pour finir cette partie, sauvegarder les fichiers DXF :

FreeCAD

Ouvrir une document ou en créer un, puis “Importer” le fichier DXF précédemment créé :

En développant l'arbre de construction, on pourra vérifier que l'on a bien des polylignes :

Nous allons utiliser l'outil Extrusion pour créer notre volume à partir du dessin à plat :
Choisir la direction d'extrusion, ici l'axe des Z (valeur à 1) et la longueur d'extrusion désirée. Cocher “Créer le solide” et sélectionner les différents entités qui composent notre profilé et cliquer sur le bouton OK.

Les différents éléments ont bien été créés :

On sélectionne les “évidements” et on en fait l'union :

Puis on sélectionne, en premier, le profil plein et les évidements précédemment créés :
Et on va utiliser l'outil de soustraction pour créer notre profil définitif.

Résultat :