Démarrage d'un nano-ordinateur Raspberry Pi

Introduction

Un Raspberry Pi est un nano-ordinateur au format carte de crédit. Il permet de mettre en œuvre beaucoup de projet allant d'un simple poste de travail à la borne d'arcade, en passant par un média-center, etc…

Spécifications

CPU Quad cœur 1.2GHz 64 bits

1Go de RAM

Wifi B/G/N et Bluetooth basse consommation

Interface réseau Ethernet 100 Mbits

Extension GPIO 40 broches

4 ports USB 2

Connexion audio et vidéo analogique sur jack 3.5mm 4 pôles

Port HDMI

Port CSI pour camera

Port DSI pour écran tactile

Lecteur Micro SD

Alimentation par Micro USB 2.5A

Préparation de la carte micro-SD

Dans un premier temps, il faut préparer la carte micro-SD qui contiendra le système d'exploitation. Ce dernier peut être téléchargé sur le site de la fondation Raspberry Pi : https://www.raspberrypi.org/downloads/
Les images de systèmes d'exploitation, si elles sont compressées, devront être décompressées dans le dossier de votre choix.
Pour cela, nous utiliserons Etcher, un logiciel simple, libre et multiplateforme : https://etcher.io/
Exécuter Etcher :
Sélectionner une image :
Après avoir placé la carte micro-SD dans le lecteur, sélectionner la et appuyer sur le bouton “Continue” :
Pour finir, cliquer sur le bouton “Flash!”
Après avoir validé l'autorisation demandée par le système d'exploitation (Windows par exemple), la copie de l'image du Raspberry Pi sur la carte micro-SD commence :
A la fin de la procédure, on peut sortir la carte micro-SD pour la placer dans le lecteur du Raspberry Pi :

Premières configurations du bureau Pixel

La configuration du bureau se fait via le menu>Preferences>Raspberry Pi Configuration :

Configuration du clavier

Une boite de dialogue apparaît :
Cliquer sur le bouton “Set Keybord…” et dans la liste “Country”, choisir France et valider :

Configuration de la localisation

Aller sur l'onglet Localisation et cliquer sur le bouton “Set Locale…” :
Renseigner, à l'aide des menus déroulants, les champs “Language” et “Country”, puis valiser :

Configuration de la date et de l'heure

Cliquer sur le bouton “Set Timezone…” et sélectionner “Europe” et “Paris” pour les champs “Area” et “Location” puis valiser :

Configuration du wifi pour le réseau wifi

Cliquer sur le bouton “Set WiFi Country…” et choisir “FR” dans la liste déroulante puis valiser :

Configuration du réseau

Il est possible d'avoir accès à Internet soit en câblant le Raspberry Pi ou par l'interface Wifi.
Via le réseau filaire, il suffit de le brancher et l'icône avec les 2 flèches apparaitra :
Via la carte Wifi, cliquer sur l'icône avec les 2 croix rouges et sélectionner un réseau, puis renseigner la clé du réseau :
L'icône du Wifi apparait, le Raspberry Pi est connecté au réseau en Wifi :

Installation de nouveau logiciel

Ressources

https://www.raspberrypi.org/
https://www.raspberrypi.org/magpi/
http://www.instructables.com/id/Steam-Link-Arcade/