Les accessoires utiles

Le chargeur de batterie

Au démarrage, il affiche “LiPo CHARGE”, sinon utiliser la touche “Batt.Type” puis la flèche “<” pour trouver “LiPo BATT” et valider avec la touche “Enter”.

Avec les flèches, rechercher “LiPo BALANCE” et valider avec “Enter”

Avec les flèches sélectionner le courant de charge (idéalement 2.0A) et valider “Enter”

Avec les flèches sélectionner la tension de votre batterie (Normalement 14.8V(4S), c'est inscrit dessus et valider “Enter”

Maintenir “Enter” appuyé 3 seconde pour tester la batterie

Si les nombres de cellules R et S sont différents annuler, la batterie est défectueuse ou vous vous êtes trompé dans les réglages.

Sinon, valider par “Enter” et la charge démarre.

Un tuto sur l'utilisation de ce chargeur.