Réglages et mise en oeuvre

Télécommande FS-i6

Pour valider une modification, faire un appuie long sur [CANCEL]

Mettre sous tension la télécommande (tout les switchs à 1)

Appuyer sur [OK] > 3s

Passer en mode “System” [UP/DOWN] puis [OK]

Sélectionner le modèle de réglage/drone à configurer (20 possibles)

Définir un nom pour le modèle (ex. Débutant)

Choisir le type d'engin (Drone = Airplane or glider)

Réglage pour QX65 mode débutant

Passer en mode “Functions”

“Aux. channels” (canal 5 et 6) permet de définir les boutons auxiliaires

SWA pour canal 5 qui servira à armer les moteurs

SWC pour canal 6 qui permettra de changer de mode de vol