Fabrication et montage

Montage

Carte de vol sur platine

La carte de vol est positionnée au centre de la platine, la prise batterie vers l'arrière et les moteurs répartis sur les 4 bras.

Du bas en haut, placer 4 vis M2x20 à travers la platine, le support du récepteur, 4 joints caoutchouc La carte ESC, 4 fois 2 joints caoutchouc, la carte contrôleur avec ses 4 silentbloc (en alignant les 2 prises du câble en nappe) et les 4 écrous nylons. Amener les écrous au contact des silentbloc et rajouter un tour.

Moteurs sur les bras

Cliquer pour agrandir

Chaque moteur correspond à un bras. Le support de protection est inséré entre le moteur et le bras.

Fixer l'ensemble avec 4 vis M3x12 visées sur les moteurs.

Aligner les fils d'alimentation des moteurs et placer le clips de maintien de façon à ce que les fils ne puissent pas toucher les hélices.