Découpe vinyle Roland CAMM-1 GS-24

Plaquette de présentation

Manuel d'utilisation

Driver

Supports de formation

Caractéristiques principales

Largeur de support acceptable : 50 - 700 mm

Laize utile : 584 mm

Surface de découpe maximale : Largeur : 584 mm Longueur : 25000 mm

Outil utilisable : Lame spéciale pour la série CAMM-1

Vitesse de découpe maximale : 500 mm/s (dans toutes les directions)

Vitesse de découpe : 10 - 500 mm/s (dans toutes les directions)

Pression de la lame : 30 - 350 gf

Résolution mécanique : 0,0125 mm/pas

Résolution logicielle : 0,025 mm/pas