Gravage laser de cylindre

Principe

D'ordinaire, la découpe ou gravure laser se fait à plat. Néanmoins, il est intéressant de pouvoir découper ou graver un cylindre. Pour cela, il faut équiper la machine d'une option qui le permette.
Le déplacement linéaire en Y sera remplacé par une rotation perpendiculaire à l'axe des Y.
Afin, d'avoir un résultat identique sur un cylindre, il faudra mesurer (ou calculer) le déplacement linéaire des Y pour un tour de moteur, par exemple, et faire en sorte d'avoir ce même déplacement, mais cette fois circonférentiel avec le nouvel appareillage.

Visuels

Fichiers