Gravage laser de cylindre

Principe

D'ordinaire, la découpe ou gravure laser se fait à plat. Néanmoins, il est intéressant de pouvoir découper ou graver un cylindre. Pour cela, il faut équiper la machine d'une option qui le permette.
Le déplacement linéaire en Y sera remplacé par une rotation perpendiculaire à l'axe des Y.
Afin, d'avoir un résultat identique sur un cylindre, il faudra mesurer (ou calculer) le déplacement linéaire des Y pour un tour de moteur, par exemple, et faire en sorte d'avoir ce même déplacement, mais cette fois circonférentiel avec le nouvel appareillage.

Visuels

Fabrication

Le chassis sera réalisé en tôle de 1mm découpée à la laser.
Quelques pièces, comme les entretoises, seront imprimées en PLA.
Le reste sont des éléments standards du marché.

Fichiers