Gravage laser de cylindre

Principe

D'ordinaire, la découpe ou gravure laser se fait à plat. Néanmoins, il est intéressant de pouvoir découper ou graver un cylindre. Pour cela, il faut équiper la machine d'une option qui le permette.
Le déplacement linéaire en Y sera remplacé par une rotation perpendiculaire à l'axe des Y.
Afin, d'avoir un résultat identique sur un cylindre, il faudra mesurer (ou calculer) le déplacement linéaire des Y pour un tour de moteur, par exemple, et faire en sorte d'avoir ce même déplacement, mais cette fois circonférentiel avec le nouvel appareillage.
Sur notre machine, un tour moteur correspond à un déplacement de 24mm. Ainsi, avec un rapport de réduction de 2,5 entre la poulie moteur (Nema17) et l'axe fixe, et un galet (cylindre avec les 3 joints toriques) de diamètre total de 19mm, nous avons toujours un déplacement de 24mm.
⇒ 19mm x 3.14 = 60mm pour la circonférence du galet
⇒ 60mm / 2,5 = 24mm de déplacement pour un tour moteur

Visuels

Fabrication

Le chassis sera réalisé en tôle de 1mm découpée à la laser.
Quelques pièces, comme les entretoises, seront imprimées en PLA.
Le reste sont des éléments standards du marché.

Fichiers

Fichier source FreeCAD 0.17-13522 (14Mo) : 2018_gravage_laser_cylindre_v2.fcstd
Fichier STEP (Interopérabilité CAO - 42Mo) : 2018_gravage_laser_cylindre_v2.step
Fichier DXF pour découpe laser (78Ko) : decoupe_laserqc3.dxf