Gravage laser de cylindre

Principe

D'ordinaire, la découpe ou gravure laser se fait à plat. Néanmoins, il est intéressant de pouvoir découper ou graver un cylindre. Pour cela, il faut équiper la machine d'une option qui le permette.
Le déplacement linéaire en Y sera remplacé par une rotation perpendiculaire à l'axe des Y.
Afin, d'avoir un résultat identique sur un cylindre, il faudra mesurer (ou calculer) le déplacement linéaire des Y pour un tour de moteur, par exemple, et faire en sorte d'avoir ce même déplacement, mais cette fois circonférentiel avec le nouvel appareillage.
Sur notre machine, un tour moteur correspond à un déplacement de 24mm. Ainsi, avec un rapport de réduction de 2,5 entre la poulie moteur (Nema17) et l'axe fixe, et un galet (cylindre avec les 3 joints toriques) de diamètre total de 19mm, nous avons toujours un déplacement de 24mm.
⇒ 19mm x 3.14 = 60mm pour la circonférence du galet
⇒ 60mm / 2,5 = 24mm de déplacement pour un tour moteur

Visuels

Fabrication

Le chassis sera réalisé en tôle de 1mm découpée à la laser.
Quelques pièces, comme les entretoises, seront imprimées en PLA.
Le reste sont des éléments standards du marché.
Liste du matériel :

Liste à puce

Quantité	Désignation	Lien
4	Palier KFL08 D8mm	https://www.aliexpress.com/item/KFL08-8mm-Mounted-Block-Cast-Housing-Self-aligning-Pillow-Bearing/32824329070.html?spm=2114.search0104.3.1.14c948f34Nie6Q&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_5722916_10152_10151_10065_10344_5722816_10068_10342_10343_10340_10341_5722616_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5722716_10059_100031_10103_10624_5722516_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=4dbd8862-5a83-4676-b17c-d5a99e9fcdad-0&algo_pvid=4dbd8862-5a83-4676-b17c-d5a99e9fcdad&priceBeautifyAB=0
2	Poulie GT2 largeur 7mm 20dts	https://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-GT2-Idler-Timing-Pulley-20T-Bore-5mm-OD-16mm-use-for-Width-6mm-belt/32809308737.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dGw9P7Z
3	Poulie lisse Dint 5mm	https://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-GT2-Idler-Timing-Pulley-20T-Bore-5mm-OD-18mm-use-for-Width-10mm-belt/32811439204.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dGw9P7Z
1	Nema 17	https://www.aliexpress.com/item/CE-certification-1pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-1-7A/32760823826.html?spm=2114.search0104.3.31.13be9b58FMVzbj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_5722916_10152_10151_10065_10344_5722816_10068_10342_10343_10340_10341_5722616_10696_10084_10083_10618_10305_10304_10307_10306_10302_5722716_10059_100031_10103_10624_5722516_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=942e085e-0ec5-4b59-8d19-d92ae83accf0-8&algo_pvid=942e085e-0ec5-4b59-8d19-d92ae83accf0&priceBeautifyAB=0
8	Vis tête Hexa M5x12	https://www.rationalstock.fr
3	Vis tête Hexa M5x30	https://www.rationalstock.fr
11	Écrou M5	https://www.rationalstock.fr
11	Rondelle plate M5	https://www.rationalstock.fr
1	Courroie GT2 fermée longueur 280mm largeur 6mm	https://www.aliexpress.com/item/1pc-GT2-Closed-Loop-Timing-Belt-2GT-6-280-400-610-852mm-Rubber-Synchronous-Belt-Durable/32854024485.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dGw9P7Z
1	Courroie GT2 fermée longueur 200mm largeur 6mm	https://www.aliexpress.com/item/pcs-3D-Printer-Ultimaker-2-UM2-synchronous-belt-closed-loop-rubber-4-GT2-6mm-Belt-610mm/32641751465.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.267.2fe03c00p9t9g0
8	Écrou M3 carré	https://www.aliexpress.com/item/500pcs-Lot-Metric-Thread-DIN557-M3-304-Stainless-Steel-A2-Square-Nut-Fastener-Nut-Screw-Nut/32574759060.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dIxjPom
16	Vis tête Hexa M4x8	https://www.rationalstock.fr
12	Rondelle plate M4	https://www.rationalstock.fr
16	Écrou M4	https://www.rationalstock.fr
12	Joint torique Dext 19 mm – tore D 1 mm	https://www.aliexpress.com/item/NBR-ID-13-14-14-5-15-15-5-16-16-5-17-17-5-18/32839615698.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.2fe03c00p9t9g0
1	Poulie GT2-6 40dts axe D8	https://www.aliexpress.com/item/3D-printer-parts-GT2-Timing-Pulley-40-teeth-Alumium-Bore-5mm-for-width-6mm-belt-with/32656215385.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.270.2fe03c00p9t9g0
1	Poulie GT2-6 16dts axe D5	https://www.aliexpress.com/item/High-quality-GT2-Timing-Pulley-16-teeth-Alumium-Bore-5mm-fit-for-GT2-belt-Width/32630732174.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.273.2fe03c00p9t9g0
4	Vis tête Cyl M3x6	https://www.rationalstock.fr
4	Rondelle plate M3	https://www.rationalstock.fr

Fichiers

Fichier source FreeCAD 0.17-13522 (14Mo) : 2018_gravage_laser_cylindre_v2.fcstd
Fichier STEP (Interopérabilité CAO - 42Mo) : 2018_gravage_laser_cylindre_v2.step
Fichier DXF pour découpe laser (78Ko) : decoupe_laserqc3.dxf