Support contrôleur de la CN Sorotec Alu Line 1110

Le contrôleur, l'unité centrale et le chiller (refroidisseur broche HF) seront posés sur ce support positionné sous la machine.
Visuel :

Fichiers :
Fichier source FreeCAD 0.17-13522 (200Ko) : banc_accesoires.fcstd
Fichier STEP (Interopérabilité CAO - 1,7Mo) :
Fichier 01 DXF (Interopérabilité CAO - 10Ko) :
Fichier 02 DXF (Interopérabilité CAO - 10Koo) :