Bientôt ici un tutoriel qui vous expliquera comment réaliser cotre découpe depuis la conception sous Inkscape jusqu’à sa découpe sur la découpeuse vinyle

vous-pouvez dés à présent télécharger la procédure : procedure GX24 - découpeuse vinyle
Fichier local : procedure GX24 - découpeuse vinyle
Plaquette : gs-24.pdf
Driver : roland_camm-1_driver.zip
Illustrator:sous illustrator, créez vos fichiers en contour uniquement avec une épaisseur de 0.25 points