Projet de thermoformeuse plastique

Principe

Surface d'aspiration:500*500mm

Chauffage de la feuille plastique par une résistance 3000w

Réalisation de l'aspiration par connexion à un aspirateur

Présentation